**Представьте себе Вашу комнату, отделанную без единого соединительного шва на стенах богатой жаккардовой тканью, не боящейся влажности, плесени, пыли, солнца, когтей Вашей любимой кошки или собаки и даже Вашего познающего мир ребенка, пытающегося проверить прочность сплетения нитей, царапая стену ключом или ножницами. Высокая светостойкость позволит Вам через несколько лет перевесить любимую картину в другую комнату, и Вы не увидите разницы в цвете на стене. И это далеко не все... .

Все это стало возможным благодаря технологиям, применяемым Bekaert Textiles при изготовлении своих стеновых покрытий.
Текстильные стеновые покрытия Bekaert /Escolys являются высокотехнологичным эксклюзивным продуктом. Благодаря своим качествам (бесшовность, тефлоновое покрытие, защищающее от механических повреждений и воды, антистатическое покрытие, антибактериальная пропитка, высокая светостойкость, уникальная прочная основа, которая также способствует, простоте и быстроте наклеивания и отсутствию усадки, невозгораемость и др.), которых нет у других мировых производителей, они являются незаменимым продуктом как для частного, так и для проектного рынка.**

**Бесшовность**¤ Высота текстильного покрытия 280 см. Длина рулона равна периметру комнаты. Заказывается ровно столько ткани, сколько необходимо для каждой комнаты.
¤ Заказ от 1 погонного метра. Ткань легко и быстро наклеивается по периметру комнаты, окна, двери и другие проемы вырезаются. Стены в комнате получаются абсолютно бесшовными (при наклейке обычных обоев соединительные швы на стенах неизбежны).

**Высокопрочные светостойкие текстильные стеновые покрытия**¤ Вы можете испытать прочность покрытия, царапая его ключом или любым другим твердым предметом. Вы убедитесь, что после данного теста поверхность осталась неповрежденной, благодаря прочному сплетению нитей и специальной основе. Стеновые покрытия от Bekaert Walltextiles не выцветают и не дают. Даже после многих лет использования они легко удаляются со стен благодаря уникальной основе.

**Покрытия, не требующие специального ухода**¤ Антистатическая пропитка и разработанное Bekaert Walltextiles специальное тефлоновое покрытие (Teflon Protector) создают своеобразный щит против пыли, грязи и влажности.
¤ Специальная санитарная обработка ткани замедляет рост бактерий (плесени), что позволяет использовать данные покрытия во влажных помещениях..
¤ Все эти качества делают нашими частыми клиентами детские учреждения и больницы как Западной Европы, та в последнее время и России. Особенно показательна в этом плане коллекция BEKACLEAN, больше предназначенная для проектных целей (гостиницы, рестораны, офисы и т.п.). Например, случайно пролитый на стену кофе достаточно протереть влажной тряпкой и от него не останется и следа.

**Шумоизоляция**¤ Поклеенные обои увеличивают шумоизоляцию помещения на 30%.
¤ Уникальная прочная основа, разработанная компанией Bekaert/Escolys способствует простоте и быстроте наклеивания и отсутствию усадки

**Пожаростойкость**¤ Наклеенные стеновые покрытия не поддерживают горения и соответствуют самым строгим европейским стандартам невозгораемости (M1 /В1). Все коллекции имеют российский пожарный сертификат.

**Большой ассортимент**¤ Коллекция Bekaert Walltextiles насчитывает более 250 видов и оттенков стеновых покрытий различных дизайнов от классики до современных дизайнов.
¤ В зависимости от типа освещения (естественное или искусственное, дневной утренний или вечерний свет) Ваши стены будут слегка переливаться и мягко менять оттенки.

**Цены**¤ Уникальные качества, богатые характеристики, специально разработанный для разного вида помещений дизайн, долговечность, практичность, легкость в наклеивании увеличивают стоимость отделанного помещения, придают ему богатый и даже роскошный вид и делают текстильные стеновые покрытия Bekaert Textiles более выгодными и конкурентоспособными по сравнению с другими видами декорации стен.

**Техническая информация**

|  |
| --- |
|  |
| **Жаккардовые текстильные обои в рулонах высотой 280 см** |
|  |
| Состав: | полиэстер |
|  |
| Плотность: | от 280 гр./ кв. метр |
|  |
| Жаккард: | ткань на основе из полиакрилата. Основа ткани: 100 % дралон (акрил) или полиэстер |
|  |
| Уток: | дралон (акрил) |
|  |
| Светостойкость: | 6 до 7 (максимум 8) DIN 54004 |
|  |
| Стабильность размера: | безупречно (не садятся) |
|  |
| Антистатическая обработка |   |
|  |
| Санитарная обработка: | замедляет рост бактерий (плесени) |
|  |
| Ударопрочные |   |
|  |
| Не линяющие: | 4-5 (максимум 5) |
|  |
| Соответствие самым строгим стандартам невозгораемости | (M1 /В1) |
|  |
| Обработка Bekaert Teflon Protector: | отталкивает грязь и воду |
|  |
| Шумоизоляция: | 30 % |
|  |

На складе Bekaert Textiles в Бельгии поддерживается постоянный сток каждого дизайна по 150-250 погонных метров.
Заказ от одного погонного метра. Тем не менее рекомендуем уточнять наличие.